[index] AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2 リファレンスマニュアル

# 監視 / ステータス

ここでは、システムや有線LAN、無線インターフェースの状態を確認できます。
システム

項目名 | 説明
--- | ---
モデル | 製品名が表示されます。
ファームウェア・バージョン | 設定しているファームウェアのバージョンが表示されます。
ビルド日時 | ファームウェアのビルドされた日時が表示されます。
システム時刻 | 「設定 / システム」の「時刻」画面で設定した情報、またはNTPサーバーから取得した情報が表示されます。
起動からの経過時間 | 起動したときからの経過時間が表示されます。
使用可能メモリ容量 | 残メモリー数が表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
IPアドレス | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
サブネットマスク | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
デフォルトゲートウェイ | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
DNSネームサーバー | 「設定 / システム」の「通信」画面で設定した情報、またはDHCPサーバーから取得した情報が表示されます。
管理VLAN ID | 「設定 / 有線LAN」画面の「VLAN設定」で設定した情報が表示されます。
オープンソースライセンス情報 | 「表示」ボタンをクリックすると、コンテンツ欄にオープンソースライセンスの情報が表示されます。

有線LAN1

項目名 | 説明
--- | ---
ステータス | 現在のステータス（アップ、ダウン）が表示されます。
リンクスピード | 現在の通信速度（100Mbps、1000Mbps、2500Mbps、5000Mbps）が表示されます。
デュプレックス | 現在のデュプレックスモード（全二重、半二重）が表示されます。
PoEモード | 現在のPoEモード（IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、無し）が表示されます。「無し」はACアダプターを使用、または有線LAN2からのみ受電している際に表示されます。

有線LAN2

項目名 | 説明
--- | ---
モード | 現在のモード（無効、スタティックLAG、カスケード、LACP）が表示されます。
ステータス | 現在のステータス（アップ、ダウン、-）が表示されます。 「 - 」は、有線LAN2のモードが無効の状態です。
リンクスピード | 現在の通信速度（100Mbps、1000Mbps、2500Mbps、5000Mbps、-）が表示されます。 「 - 」は、有線LAN2のモードが無効の状態です。
デュプレックス | 現在のデュプレックスモード（全二重、半二重、-）が表示されます。 「 - 」は、有線LAN2のモードが無効の状態です。
PoEモード | 現在のPoEモード（IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、無し）が表示されます。「無し」はACアダプターを使用、または有線LAN1からのみ受電している際に表示されます。

無線1、無線2

項目名 | 説明
--- | ---
MACアドレス | 無線インターフェースのMACアドレスが表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。
ステータス | 無線インターフェースのステータス（アップ、ダウン）が表示されます。
モード | 無線インターフェースの現在のモード（通信プロトコル）が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。 「無線1」は IEEE 802.11b/g、IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11b/g/n/ax 「無線2」は IEEE 802.11a、IEEE 802.11a/n、IEEE 802.11a/n/ac、IEEE 802.11a/n/ac/ax
運用チャンネル | 現在使用しているチャンネルが表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。
使用帯域幅 | 現在設定されている使用帯域幅が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「- MHz」が表示されます。
送信出力 | 現在設定されている送信出力（最大、強、中、弱、最小）が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。
DFS （無線2のみ表示） | DFSの状態が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。 DFSのステータス種別：
項目名 | 説明
--- | ---
IDLE | DFS対象外チャンネル（W52）で送受信しています。このチャンネルは気象レーダーの影響を受けません。
CAC | Channel Availability Check DFS対象チャンネル（W53、W56）で送受信を開始する前の、気象レーダー検出期間（1分間）です。気象レーダーが検出されなければ、ISMに移ります。
ISM | In-Service Monitoring DFS対象チャンネルで送受信しています。当該チャンネルで気象レーダーが検出されるとチャンネルを変更します。チャンネルの変更先がW52の場合はDFSステータスがIDLEに移り、チャンネルの変更先がW53またはW56の場合は、DFSステータスがCACに移ります。
OOC | Out Of Channels 「チャンネル候補」のすべてで気象レーダーと見なされる信号が検出されたため送受信を停止しています。30分間の送受信の停止後、CACに移ります。
ストリーム数（無線2のみ表示） | 現在設定されているストリーム数（8、4）が表示されます。無線LANのステータスを「無効」に設定している場合は「-」が表示されます。

下記項目は、「設定 / VAP/セキュリティー」 画面で設定した情報が表示されます。

項目名 | 説明
--- | ---
バーチャルアクセスポイント | バーチャルアクセスポイントのVAP（VAP0～VAP15）が表示されます。
ステータス | 該当VAP番号のステータス（アップまたはダウン）が表示されます。
MACアドレス | 該当VAP番号が持つMACアドレスが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。
VLAN ID | 該当VAP番号に設定されているVLAN IDが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。
SSID | 該当VAP番号に設定されているSSIDが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。
セキュリティー | 該当VAP番号に設定されているセキュリティーが表示されます。VAPのステータスを「無効」に設定している場合は何も表示されません。