[index] AT-TQ6702e GEN2 リファレンスマニュアル

# 設定 / 設定

> Note

> > 無線APの各種設定を行い「保存＆適用」を実施した際に、無線クライアントに対し無線接続の切断を促しますが、無線クライアントによっては、無線接続を保持したままになることがあります。その場合は、無線クライアントを再接続してください。

> Note

> > 無線インターフェースの設定、機器のホスト名やIPアドレスの設定を「保存＆適用」すると、すべての無線設定が再適用されるため、接続している無線クライアントは切断されます。
> > AT-Vista Manager EX 管理下における設定変更の場合、下記の項目にかかわらず、設定変更を適用した際に無線クライアントは切断されます。
> > 設定の保存＆適用時にクライアントが切断される設定項目
> > ・設定 > システム > 通信
> > ・設定 > 有線LAN
> > ・設定 > 無線LAN
> > ・設定 > VAP/セキュリティー
> > ・設定 > QoS
> > ・設定 > MACアドレスリスト
> > 設定の保存＆適用時にクライアントが切断されない設定項目
> > ・設定 > システム > 時刻
> > ・設定 > システム > Web
> > ・設定 > システム > ログ
> > ・設定 > システム > LED

> Note

> > 無線クライアントによりW56の144チャンネルに対応していない場合があります。144チャンネルを設定する場合は、使用する無線クライアントが144チャンネルに対応しているかご確認ください。