[index] AT-TQ6403 GEN2・AT-TQm6403 GEN2 リファレンスマニュアル

# クイックツアー / 基本操作

### 管理者ユーザー名とパスワードを変更する

1. 本製品にログインします。

   > Note

   > > ご購入時の管理者ユーザー名は「manager」、パスワードは「friend」です。

2. メニュー欄から「アカウント / ユーザー」をクリックします。ユーザー情報の設定画面がコンテンツ欄に表示されます。
3. 「ユーザー名（管理者）」に新しいユーザー名を入力します。ユーザー名（管理者）はログイン時のユーザーIDとなります。

   > Note

   > > ユーザー名に「root、daemon、ftp、network、nobody、lldp」の単語は使用しないでください。

4. 「現在のパスワード」に「friend」と入力します。
5. 「新しいパスワード」、「新しいパスワードの確認」に新たな管理者パスワードを設定します。
6. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

### IPアドレスを固定設定にする

本製品のIPアドレスを固定設定にする方法について説明します。
ここでは、IPアドレスを「192.168.1.54」、サブネットマスクを「255.255.255.0」、デフォルトゲートウェイを「192.168.1.10」で設定すると仮定します。

1. 本製品にログインします。

   > Note

   > > ご購入時の管理者ユーザー名は「manager」、パスワードは「friend」です。

2. メニュー欄から「設定 / システム」を選択します。「通信」タブをクリックします。
3. 「IPアドレスの取得」ドロップダウンリストをクリックし、「スタティックIP」を選択します。
4. 「スタティックIPアドレス」に「192.168.1.54」、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」、「デフォルトゲートウェイ」に「192.168.1.10」を入力します。
5. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

### VAP0のSSID・セキュリティーを設定する

> Note

> > 無線1、無線2、無線3のVAP0は、常に有効で無効にできません。そのため、各無線のステータスを「有効」にするとVAP0も有効となり、デフォルト状態（セキュリティー：無し）で接続可能になるため、各無線のステータスを「有効」にする前に、SSID、セキュリティーの設定を行ってください。

ここでは、無線1（2.4GHz）のVAP0にSSIDを「5_Floor_AP001」、セキュリティーモードを「WPAパーソナル」、セキュリティーキーを「QazXswEdcQwerAsdf」で設定すると仮定します。

1. メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」を選択します。
2. コンテンツ欄に「無線1」/「VAP0」/「バーチャルアクセスポイント」の設定項目が表示されます。
3. 「SSID」に「5_Floor_AP001」と入力します。
4. 「セキュリティー」タブをクリックすると「モード」設定欄が表示されます。
5. 「モード」設定欄をクリックし、ドロップダウンボックスから「WPAパーソナル」を選択すると「WPAパーソナル」の設定欄が表示されます。
6. 「キー」に「QazXswEdcQwerAsdf」と入力します。
7. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

### 設定を保存・リストアする

設定の保存

1. 本製品にログインします。
2. メニュー欄から「メンテナンス / 設定」をクリックします。設定画面がコンテンツ欄に表示されます。
3. 「保存」欄の「ダウンロード」ボタンをクリックします。
4. 設定ファイルがダウンロードされます。デフォルトの設定ファイル名は「config.txt」です。

設定のリストア

1. 本製品にログインします。
2. メニュー欄から「メンテナンス / 設定」をクリックします。設定画面がコンテンツ欄に表示されます。
3. 「復元」欄の「ファイルの選択」ボタンをクリックし、保存した「config.txt」ファイルを指定します。

   > Note

   > > ボタンの名称はご使用のWebブラウザーにより異なります。

4. 「アップロード」ボタンをクリックします。
5. ポップアップ画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > リストア中は、無線APの使用はできません。またリストア中に電源は切らないでください。

6. リストアが完了すると、「設定のリストアに成功しました」とメッセージが表示され、その後ログイン画面に切り替わります。

### 無線電波の送受信を開始する

AT-TQ6403 GEN2のデフォルト設定では、無線1、無線2、無線3のステータスは「無効」で設定されています。そのため、無線電波の送受信を行うためには、各無線のステータスを有効にする必要があります。

> Note

> > 各無線のステータスを有効にする前にセキュリティーの設定などを行うことをおすすめします。

1. 本製品にログインします。
2. メニュー欄から「設定 / 無線LAN」をクリックします。無線1の基本設定画面がコンテンツ欄に表示されます。
3. 「ステータス」項目を「有効」に変更します。
4. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。
5. 無線電波の送受信が行えるようになると、本体前面のLEDが緑色に光ります。また管理画面の「監視 / ステータス」/各無線のステータス欄が「アップ」と表示されます。

### ファームウェアのアップグレードを行う

1. 本製品にログインします。
2. メニュー欄から「メンテナンス / アップグレード」をクリックします。ファームウェア情報と更新画面がコンテンツ欄に表示されます。
3. ファームウェアの更新欄の「ファイルの選択」ボタンをクリックし、ファームウェアを選択します。

   > Note

   > > ボタンの名称はご使用のWebブラウザーにより異なります。

4. 「更新」ボタンをクリックします。