[index] AT-TQ6403 GEN2・AT-TQm6403 GEN2 リファレンスマニュアル

# 監視 / 統計

ここでは、有線ポート、無線LANのステータスや送受信パケット数、送受信バイト数の確認を行えます。
有線ポート、無線1、無線2、無線3

項目名 | 説明
--- | ---
「更新」ボタン | 最新の情報に更新します。

項目名 | 説明
--- | ---
インターフェース | 有線ポート1、有線ポート2、バーチャルアクセスポイントのVAP（VAP0～VAP15）が表示されます。
ステータス | 各インターフェースのステータス（アップまたはダウン）が表示されます。
受信総パケット数 | 各インターフェースにおける受信した総パケット数が表示されます。
受信総バイト数 | 各インターフェースにおける受信した総バイト数が表示されます。
送信総パケット数 | 各インターフェースにおける送信した総パケット数が表示されます。
送信総バイト数 | 各インターフェースにおける送信した総バイト数が表示されます。