[index] AT-TQ6702e GEN2 リファレンスマニュアル

# 設定 / Wi-Fiスケジューラー共通設定

無線、VAPのスケジューラー機能で使用する共通設定を作成します。共通設定は10個まで作成できます。
スケジュール機能は、無線1/2、VAP1～15のそれぞれに有効・無効期間を設定することができます。
また、スケジュールの共通設定を事前に設定しておくことで、スケジュールの登録や変更を迅速に行えます。

- 各無線のスケジュール設定は「設定」/「各無線」の詳細設定で行えます。
- 各VAPのスケジュール設定は「設定」/「VAP/セキュリティー」の「スケジューラー」タブで行えます。

割り当てられている無線/VAP

項目名 | 説明
--- | ---
無線LAN | 対象の共通設定が適用されている無線が表示されます。設定されていない場合は「-」が表示されます。
バーチャルアクセスポイント | 対象の共通設定が無線のどのVAPに適用されているか表示されます。設定されていない場合は「-」が表示されます。

スケジュール設定

項目名 | 説明
--- | ---
有効な期間 | 終日無効、終日有効、時間指定（時間は1時間、分は5分単位）を選択します。時間指定は有効にする時間を指定します。
タイムライン | 設定したスケジュールがグラフで表示されます。緑色が有効期間、灰色が無効期間です。