[index] AT-TQ6403 GEN2・AT-TQm6403 GEN2 リファレンスマニュアル

# クイックツアー / 設定例

本項目は、本製品の具体的な設定例で説明します。

### 本製品を使ってみよう

ここでは、特別な設定は行わずに、すぐにご使用いただく方法について説明します。

1. 初めに、基本操作の「管理者ユーザー名とパスワードを変更する」、「IPアドレスを固定設定にする」の設定を行います。
2. メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」を選択し、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP0」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
3. SSIDに任意のネットワーク名を入力します（ここでは「AaBBCCDDeE」と仮定します）。
4. 「セキュリティー」タブをクリックします。
5. モードのドロップダウンリストから「WPAパーソナル」を選択します。
6. キーに任意のパスワードを入力します（ここでは「ABCDEFG_1234」と仮定します）。
7. 「一時保存」ボタンをクリックします。
8. 「無線2」/「VAP0」タブをクリックします。
9. SSIDに無線1で設定したSSID（AaBBCCDDeE）を入力します。
10. 「セキュリティー」タブをクリックします。
11. モードのドロップダウンリストから「WPAパーソナル」を選択します。
12. キーに無線1で設定したキー（ABCDEFG_1234）を入力します。
13. 「一時保存」ボタンをクリックします。
14. メニュー欄から「設定 / 無線LAN」を選択し、コンテンツ欄の「無線1」/「基本設定」タブをクリックします。
15. ステータスのドロップダウンリストから「有効」を選択します。
16. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。
17. 「無線2」/ 「基本設定」タブをクリックします。
18. ステータスのドロップダウンリストから「有効」を選択します。
19. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。
20. 接続する無線クライアントの設定を行います。設定方法については、お使いの無線クライアントの取扱説明書をご覧ください。
    設定例（アンドロイド端末）：

    セキュリティー | ネットワークSSID | パスワード
    --- | --- | ---
    WPA/WPA2 PSK | AaBBCCDDeE | ABCDEFG_1234

### MACアドレスフィルタリングを使う

ここではMACアドレスフィルタリング機能の使用方法について説明します。
MACアドレスフィルタリングは、無線クライアントのMACアドレスを本製品に登録することにより、無線クライアントからの不正アクセスを防ぐことができます。例えば、SSIDとセキュリティーキーを知っている社員の個人所有のスマートフォンやタブレットなどからの安易な不正侵入を防ぐことができます。

> Note

> > MACアドレスは偽装できるため、意図的に不正侵入を行おうとする攻撃に対して、効果は低いことに留意する必要があります。

> Note

> > MAC（MACアドレス）とは通信のインターフェースごとに付与された6バイトの固有の値です。

1. 設定を行う前に、登録を行う無線クライアントのMACアドレスを確認してください。
   無線LAN機能を搭載したコンピューター、または無線LANアダプターを装着したコンピューターのMACアドレスは「ipconfig」コマンドで調べることができます。
   1. 無線LAN機能を持つコンピューターでコマンドプロンプトを開きます。
   2. 「ipconfig /all」と打ち込み、「ワイヤレス ネットワーク接続」の物理アドレス（MACアドレス）を調べます。
   その他の無線クライアントのMACアドレスは、製品の筐体に貼り付けられているラベルに記載されていたり、設定画面から確認できたり、無線クライアントにより確認方法が異なります。お使いの無線クライアントの取扱説明書をご確認のうえ、お調べください。
2. メニュー欄から「設定 / MACアドレスリスト」を選択します。
3. コンテンツ欄にMACアドレスリストの登録リストが表示されます。
4. フィルタータイプから、「許可する」または「ブロックする」のどちらかを選択します。

   > Note

   > > 本製品のMACフィルタリング機能は、許可またはブロックのどちらかのみ登録できます。
   > > 許可リストとブロックリストの2つを作成することはできませんので、ご注意ください。

5. MACアドレス入力欄に対象のMACアドレスを入力し、「追加」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > 「追加」ボタンのクリックではセッションのタイマーが更新されないため、自動でログアウトしてしまう可能性があります。たくさんのMACアドレスを追加する場合は、「セッションタイムアウト」が満了する前に「保存＆適用」ボタンをクリックするか、一時的に「セッションタイムアウト」の時間を延ばしてください。セッションタイムアウトの設定は、「設定 / システム」の「Web」画面で行えます。

6. 追加したMACアドレスが「無線クライアントのリスト」に表示されます。
7. すべての登録が完了したら「保存＆適用」ボタンをクリックします。

登録したMACアドレスを削除するには

1. MACアドレスの右横に表示されているチェックボックスにチェックを入れます。
   すべてのMACアドレスを一括で削除したい場合は、「無線クライアントのリスト」の右横に表示されているチェックボックスにチェックを入れると、すべてのMACアドレスのチェックボックスにチェックが入ります。
2. 「削除」ボタンをクリックします。
3. 「無線クライアントのリスト」から削除したMACアドレスが消えていることを確認し、「保存＆適用」ボタンをクリックします。

### VAPとVLANを使用しネットワークを分ける

VAPとスイッチのVLAN機能を使用し、ネットワークを分ける設定について説明します。
ここでは、学校を例に教職員と生徒用にネットワークを分ける方法について説明します。なお、下記の構成を仮定します。
セキュリティーの設定：
教職員用のネットワークのセキュリティー設定を行います。

1. 本製品にログインします。
2. メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」を選択し、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP0」/「セキュリティー」タブをクリックします。
3. モードのドロップダウンリストから「WPAパーソナル」を選択します。
4. キーに任意のパスワードを入力します（ここでは「Teacher_Senyou_2525」と仮定します）。
5. 「一時保存」ボタンをクリックします。
6. 「無線2」/ 「VAP0」/「セキュリティー」タブをクリックします。
7. モードに無線1で設定したモード（WPAパーソナル）を選択します。
8. キーに無線1で設定したキー（Teacher_Senyou_2525）を入力します。
9. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

生徒用のネットワークのセキュリティー設定を行います。

1. メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」を選択し、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP1」/「セキュリティー」タブをクリックします。
2. モードのドロップダウンリストから「WPAパーソナル」を選択します。
3. キーに任意のパスワードを入力します（ここでは「Student_Senyou_1129」と仮定します）。
4. 「一時保存」ボタンをクリックします。
5. 「無線2」/ 「VAP1」/「セキュリティー」タブをクリックします。
6. モードに無線1で設定したモード（WPAパーソナル）を選択します。
7. キーに無線1で設定したキー（Student_Senyou_1129）を入力します。
8. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

ネットワーク設定：
教職員用のネットワークの設定を行います。

1. メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」を選択し、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP0」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
2. SSIDに任意のネットワーク名を入力します（ここでは「Teacher」と仮定します）。
3. VLAN ID（1～4094）を入力します（ここでは「10」と仮定します）。
4. 「一時保存」ボタンをクリックします。
5. 「無線2」/ 「VAP0」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
6. SSIDに無線1で設定したネットワーク名（Teacher）を入力します。
7. VLAN IDに無線1で設定したVLAN ID（10）を入力します。
8. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

生徒用のネットワークの設定を行います。

1. メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」を選択し、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP1」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
2. SSIDに任意のネットワーク名を入力します（ここでは「Student」と仮定します）。
3. VLAN ID（1～4094）を入力します（ここでは「20」と仮定します）。
4. 「一時保存」ボタンをクリックします。
5. 「無線2」/「VAP1」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
6. SSIDに無線1で設定したネットワーク名（Student）を入力します。
7. VLAN IDに無線1で設定したVLAN ID（20）を入力します。
8. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

本製品をコンピュータールームに設置する

1. メニュー欄から「設定 / システム」の「通信」を選択し、コンテンツ欄のIPアドレスの取得を「スタティックIP」にします。「スタティックIPアドレス」を他の機器と同じにならないように設定します。「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」を正しく入力します。
2. メニュー欄から「設定 / 有線ポート」を選択します。コンテンツ欄の管理VLANタグを「有効」にし、管理VLAN ID に「10」と入力します。これにより、教職員用のネットワークから設定画面にアクセスできるようになります。
3. 「保存＆適用」ボタンをクリックし、設定を保存します。
4. 設定画面との接続が切断されます。30秒そのまま待った後、本製品の電源を切ります。
5. コンピュータールームのVLAN対応スイッチのタグ付きポートに接続し、実際の設置場所に設置します。
6. 生徒用の無線クライアントは生徒用無線LANネットワークに、教職員用の無線クライアントは教職員用無線LANネットワークに接続できるよう設定します。設定方法については、お使いの無線クライアントの取扱説明書をご覧ください。
   設定例（アンドロイド端末）：

   対象 | セキュリティー | ネットワークSSID | パスワード
   --- | --- | --- | ---
   教職員用 | WPA/WPA2 PSK | Teacher | Teacher_Senyou_2525
   生徒用 | WPA/WPA2 PSK | Student | Student_Senyou_1129

### 複数台（セル型）で無線ネットワークを構築

本製品を複数台使用する場合の設定は、本製品1台を設定する手順と変わりありませんが、無線AP間の移動を可能にするローミングを行えるよう下記の設定が必要となります。

- 各無線APのSSIDとセキュリティー設定を同じにします。
- 無線1、無線2、無線3のいずれかに接続可能にするには、無線1、無線2、無線3のバーチャルアクセスポイントのSSIDとセキュリティーを同一にします。

### WDSを使う

WDS（Wireless Distribution System）を使用すると、有線でLAN間を接続できないような場所でも、無線AP間を接続することにより離れた場所での無線LAN環境を構築できます。
== WDSを使用する場合の制限・注意 ==

> Note

> > WDSはPORT1/POEポートを使用してください。PORT2/POEポートの使用は未サポートです。

> Note

> > WDS親機とWDS子機のファームウェアを同一バージョンにしてください。

> Note

> > WDS親機とWDS子機の無線、VAP、SSID、VAPのVLAN ID、セキュリティー、チャンネルを同じ設定にしてください。

> Note

> > WDSはAT-TQ6403 GEN2同士、AT-TQm6403 GEN2同士、AT-TQ6403 GEN2とAT-TQm6403 GEN2で設定可能です。その他の組み合わせは接続できません。

> Note

> > WDS親機1台に対してWDS子機は4台まで接続できますが、多段接続（数珠繋ぎ）は2段までとなります。

> Note

> > WDS間ではタグなしVLAN/タグありVLANに関係なくVLANパケットを透過できます。

> Note

> > WDSブリッジ単独でも、イーサネットとWDSブリッジの組み合わせのどちらにおいても、ループを作らない構成にしてください。

> Note

> > WDSとMU-MIMOの併用はできません。

> Note

> > WDSとOFDMAの併用はできません。

ここでは、本館（LAN接続あり）に設置されている無線AP（親機）と別館に設置した無線AP（子機）とを無線1（2.4GHz）を用いて接続し、別館にもインターネット環境を提供する構成の設定手順を説明します。

> Note

> > ここでは、本製品にIPアドレスの設定が行われていることを前提として説明しています。IPアドレスの設定方法は、「設定 / システム」の「通信」をご覧ください。

本館用 無線AP（親機）の設定

1. 本製品にログインし、メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」をクリックし、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP0」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
2. モードのドロップダウンリストから「WDS（親機）」を選択します。
3. SSIDに任意のネットワーク名を入力します（ここでは「wds_connection」と仮定します）。
4. VLAN ID（1～4094）を入力します（ここでは「1」と仮定します）。
5. 「セキュリティー」タブをクリックします。
6. モードのドロップダウンリストから「WPAパーソナル」を選択します。
7. キーに任意のパスワードを入力します（ここでは「wds_1173_Wds」と仮定します）。
8. 「一時保存」ボタンをクリックします。
9. メニュー欄から「設定 / 無線LAN」をクリックし、コンテンツ欄の「無線1」タブをクリックします。
10. チャンネルのドロップダウンリストから使用するチャンネルを選択します（ここでは「11」と仮定します）。
11. ステータスのドロップダウンリストから「有効」を選択します。
12. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

別館用 無線AP（子機）の設定

1. 本製品にログインし、メニュー欄から「設定 / VAP/セキュリティー」をクリックし、コンテンツ欄の「無線1」/「VAP0」/「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
2. モードのドロップダウンリストから「WDS（子機）」を選択します。
3. SSIDに親機で設定したSSID（wds_connection）を入力します。
4. VLAN IDに親機で設定したVLAN ID（1）を入力します。
5. 「セキュリティー」タブをクリックします。
6. モードのドロップダウンリストから「WPAパーソナル」を選択します。
7. キーに親機で設定したキー（wds_1173_Wds）を入力します。
8. 「一時保存」ボタンをクリックします。
9. メニュー欄から「設定 / 無線LAN」をクリックし、コンテンツ欄の「無線1」タブをクリックします。
10. チャンネルに親機で設定したチャンネル（11）を選択します。
11. ステータスのドロップダウンリストから「有効」を選択します。
12. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

3拠点以上の接続においても、上記設定と同じように親機の設定を行ってから子機の設定を行ってください。

#### 多段接続（2段まで）の設定例

多段接続を行う場合は、親機を子機で挟むように設定する方法と、無線を変更して設定する方法があります。

### Passpointを使う

Passpoint機能はWi-Fiアライアンスにより策定された、シームレスなネットワークを実現するための機能です。Passpointを実装している無線クライアントを使用することにより、Passpoint対応のネットワーク内では、ネットワークごとにサインアップを行うといった煩雑な作業をしなくても自動でサインアップやローミングを行います。また、Passpoint対応エリアに入ると自動でネットワークに接続します。

> Note

> > 本製品はPasspoint Release2に対応しています。

> Note

> > Passpoint設定時は、設定項目が非常に多いため、Webのセッションタイムアウト時間（デフォルト5分）を、自身の作業時間に合わせて設定することを推奨します。
> > 設定箇所：設定 → システム → Web → セッションタイムアウト
> > 設定後は、セッションタイムアウトの設定を適用するため、一旦ログアウトしてください。

> Note

> > 無効な設定の組み合わせに対しても、エラーメッセージ等は出ません。設定内容をよく確認してから設定を行ってください。

本製品では、Passpoint機能の以下の5通りの方法で認証を行うことができます。

- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- EAP-AKA
- OSU（オンラインサインアップ）サーバーを用いたログイン
  ※ OSUサーバーを用いた場合は、Wi-Fiアライアンスによって承認されたCA（認証局）で署名された証明書を使用して接続を行います。

共通設定
ここでは、上記5通りの認証方式の設定を行うための設定を説明します。

1. Passpointを設定するVAP画面を表示させます。ここでは、無線2のVAP2に設定すると仮定します。
2. 「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックします。
3. 設定項目のPasspointを「有効」にします。
4. 「セキュリティー」タブをクリックします。
5. 設定項目のRADIUS IPにRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。
6. 設定項目のRADIUSキーにRADIUSサーバーのキーを入力します。
7. RADIUSサーバーを冗長して運用している場合は、セカンダリーRADIUS IP、セカンダリーRADIUSキーにも入力を行います。
8. 「802.11u Settings」タブをクリックします。
9. PasspointネットワークのネットワークタイプをAccess Network Typeで選択します。デフォルトは「Private network」です。

   タイプ | 説明
   --- | ---
   Private network | 未認証ユーザーが入れないネットワーク 例：ユーザーアカウントを使用するプライベートネットワークやエンタープライズネットワークなど
   Private network with guest access | ゲストアクセス可能なプライベートネットワーク 例：ゲストユーザーもいるエンタープライズネットワーク
   Chargeable public network | 料金を払うことで、誰でもいつでもアクセス可能なネットワーク 料金形態等は、他の方法で取得可能(IEEE 802.21, http/https redirect or DNS redirection) 例：コーヒーショップの月額制ネットワーク、ホテルのルームネットワーク
   Free public network | 誰でも無料でアクセス可能なネットワーク 例：空港のホットスポット、市が提供するネットワークサービス
   Personal device network | パーソナルデバイス向けのネットワーク 例：写真を印刷するための、カメラとプリンターを接続するネットワーク
   Emergency service only network | 緊急サービス(警察・消防)が提供する限定されたネットワーク 例：緊急通話用・緊急警報受信用
   Test or experimental | テストまたは実験用ネットワーク
   Wildcard | ワイルドカードアクセスネットワーク

10. サブスクリプションサービスプロバイダーの識別情報をRoaming Consortium Listに6文字以上30文字以下の16進数（0～9、A～F、a～f）で入力します。登録可能数は15個までです。デフォルトは「021122」、「2233445566」です。

    > Note

    > > 6文字未満の文字数や6文字以上で奇数文字数の入力は未サポートです。入力したい文字数が6文字未満や奇数文字数の場合は先頭に0を入力してください。例 :"123" -> "000123"、"1234567" -> "01234567"

    > Note

    > > 1つあたりのOIの入力文字数は14文字以内にしてください。

11. 証明書に使用されているドメイン名をDomain Nameに入力します。デフォルトは「example.com」、「another.example.com」、「yet-another.example.com」です。
12. NAI（Network Access Identifier）Realm名をNAI Realm informationに入力し、EAPの種別（TLS、TTLS、SIM、AKA）をEAP Methodで選択します。NAI Realm名のデフォルトは「example.com;example.net」、「example.org」。EAP Methodのデフォルトは「None」、「TLS,TTLS」です。
13. インターネット接続を提供する場合は、Internet Accessを「有効」に変更します。デフォルトは「無効」です。
14. 追加認証が必要な場合は、Additional Step Required for Accessを「有効」に変更します。デフォルトは「無効」です。
15. 緊急サービスに到達可能なら、Emergency services reachableを「有効」に変更します。デフォルトは「無効」です。
16. 未認証ユーザーに対して緊急サービスへのアクセスを許可する場合は、 Unauthenticated emergency service accessibleを「有効」に変更します。デフォルトは「無効」です。
17. Venue InformationでGroupとTypeの設定をします。デフォルトは、Groupが「Residential」、Typeが「Private Residence」です。

    Group | Typeの概要
    --- | ---
    Unspecified | 不特定の場所
    Assembly | スタジアム、図書館、レストラン、喫茶店、動物園、アミューズメントパーク、旅客ターミナルなど
    Business | 会社、医療機関、銀行、消防署、郵便局、研究所など
    Education | 教育機関（小学校、中学校、高校、大学など）
    Factory and Industrial | 工場
    Institution | ホスピタル、ケアホーム、更生施設、刑務所など
    Mercantile | 商業施設（食料品店、ショッピングモール、ガソリンスタンド、各種販売店など）
    Residential | 住居（私邸、ホテル、旅館、民宿など）
    Storage | 倉庫
    Utility and Miscellaneous | 公益公共施設
    Vehicular | 乗り物（車、飛行機、バス、フェリー、電車など）
    Outdoor | 屋外（公園、停留所など）

18. Venue NameでLanguage Codeと名前の選択をします。名前はサービスを提供している施設の名前を入力し、Language Codeは言語コードを入力します。デフォルトは空欄です。
19. Homogeneous ESS identifierにPasspointネットワークを設定している他の無線APと同じESSIDを入力します。MACアドレスを16進数（0～9、A～F、a～f）のコロン区切りで入力します。
    例）00:1A:EB:XX:XX:XX
    デフォルトは「02:03:04:05:06:07」です。

    > Note

    > > Passpointネットワークを設定している、すべての無線APで同じESSIDを指定してください。

20. IP Address Type AvailabilityのIPv4タイプとIPv6タイプを選択します。デフォルトはIPv4が「Port Private NAT 1」、IPv6が「No Exist」です。

    表 5：IPv4のタイプ
    IPv4 Type | 説明
    --- | ---
    No Exist | IPv4アドレスが利用不可
    Public | 公開IPv4アドレスが利用可能
    Port Restrict | ポート制限があるIPv4アドレスが利用可能
    Private NAT 1 | NATされたプライベートIPv4アドレスが利用可能
    Private NAT 2 | 二重NATされたプライベートIPv4アドレスが利用可能
    Port Private NAT 1 | ポート制限があるIPv4アドレス、NATされたIPv4アドレスが利用可能
    Port Private NAT 2 | ポート制限があるIPv4アドレス、二重NATされたIPv4アドレスが利用可能
    Unknown | 不明なIPv4アドレス

    表 6：IPv6のタイプ
    IPv6 Type | 説明
    --- | ---
    No Exist | IPv6アドレスタイプは利用不可
    Exist | IPv6アドレスタイプは利用可能
    Unknown | 不明なIPv6アドレス

21. ANQP-elementの追加指定があれば、Arbitrary ANQP-element configurationにANQPエレメントのIDとペイロードを入力します。デフォルトは空欄です。
22. GASの返答時間を変更したい場合は、GAS Comeback Delay (TU)を変更（0～65535タイムユニット（1TU＝1024マイクロ秒）の範囲で指定）してください。デフォルトは「0」です。
23. Passpoint Settings タブをクリックします。
24. マルチキャストとブロードキャストフレームを送信しないようにする場合は、Disable Downstream Group-Addressed Forwarding (DGAF)を「有効」に変更します。デフォルトは「無効」です。

    > Note

    > > プロキシARPが「有効」になっていない場合は「有効」に設定してください。

25. VAP間のL2トラフィック（ARP、ICMP、TDLS）を破棄したい場合は、L2 Traffic Inspection and Filteringを「有効」に変更します。デフォルトは「無効」です。
26. サービスを提供しているオペレーター名をFriendly Name、言語コードをLanguage Codeに入力します。Friendly Nameのデフォルトは「Example operator」、「Esimerkkioperaattori」です。Language Codeのデフォルトは「eng」、「fin」です。
27. ゼロ以外かつ周囲のPasspointサービスで使用していないユニークな値をANQP Domain IDに入力します。このIDは同じサービスを提供する他の無線APと同じ値にしてください。デフォルトは「1234」です。
28. 接続拒否した内容が記載された通知ページをダウンロードできるようにする時間をDeauthentication request timeoutに秒単位で入力します。デフォルトは「60」です。
29. 通信を許可するプロトコル番号、ポート番号、ポートステータスを、Connection Capabilityに入力します。デフォルトは、IP Protocol Numberが空欄、Port Numberが空欄、Port Statusが「Unknown」です。

    表 7：IP Protocol Number
    IPプロトコル | プロトコル名
    --- | ---
    1 | ICMP
    6 | TCP
    17 | UDP

    表 8：Port Status
    ステータス | 概要
    --- | ---
    Closed | クローズポート
    Open | オープンポート
    Unknown | 不明なポート

30. WAN側のリンクステータス情報を、WAN Metricsに入力します。

    項目名 | 説明
    --- | ---
    At Capacity | 「有効」にするとWAN側の回線容量が上限に達していること通知します。デフォルトは「無効」です。
    Symmetric Link | 「有効」にすると、Uplink/Downlink Speedが同じ値であることを通知します。デフォルトは「無効」です。
    Link Status | WANリンクの状態を反映するために設定されます。デフォルトは「Link Up」です。
    Downlink Speed | WAN側回線のダウンリンクのスピード（Kbps）を指定します。デフォルトは空欄です。
    UPlink Speed | WAN側回線のアップリンクのスピード（Kbps）を指定します。デフォルトは空欄です。
    Downlink Load | ダウンリンクの負荷率を指定します。デフォルトは空欄です。
    UPlink Load | アップリンクの負荷率を指定します。デフォルトは空欄です。
    Load Measure Duration | 負荷率の測定間隔（10分の1秒単位）を指定します。負荷測定を行わない場合は0を指定します。デフォルトは空欄です。

31. 無線出力している無線情報のオペレーティングクラス識別番号をOperating Class indicationに入力します。
    デフォルトは空欄です。無線2のW52、W53を指定する場合は「7376」を入力します。

    無線 | オペレーティングクラス（DEC） | 識別番号（HEX） | 概要
    --- | --- | --- | ---
    無線1（2.4GHz） | 81 | 51 | 2.4GHz：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
    無線2（5GHz Low Band） | 115（W52）、118（W53） | 73（W52）、76（W53） | 5GHz：36,40,44,48,52,56,60,64
    無線3（5GHz High Band） | 121 | 79 | 5GHz：100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140