[index] AT-TQ6403 GEN2・AT-TQm6403 GEN2 リファレンスマニュアル

# 本マニュアルについて / 本マニュアルについて

本マニュアルは、「管理画面へのアクセス」、「管理画面の説明」、「管理画面の各種説明」、「クイックツアー」の順で記載しています。
== 管理画面へのアクセス ==
本製品の設定を行うためのコンピューターの準備、管理画面へのログインとログアウトなどについて記載されています。
== 管理画面 ==
管理画面のウィンドウ構成について記載されています。
== 管理画面の各種説明 ==
管理画面の各メニュー項目、メニュー内の設定項目や機能について記載されています。
簡単セットアップ：

セクション名 | 説明
--- | ---
簡単セットアップ（AT-TQm6403 GEN2対象） | 無線環境を構築する上で必須となる設定項目が一画面にまとめられています。

監視：

セクション名 | 説明
--- | ---
ステータス | システム情報、有線ポート、無線LANのインターフェースに関する情報の確認が行えます。
統計 | 各インターフェースのステータス、送受信パケット、送受信バイト数の確認が行えます。
ログ | 発生したイベント情報の確認が行えます。
近隣AP | 本製品の周辺で検出したアクセスポイントのMACアドレス、チャンネル、SSID、セキュリティーの種別などの確認が行えます。
接続クライアント | 本製品に接続しているステーションのMACアドレス、SSID、チャンネルなどの確認が行えます。

設定：

セクション名 | 説明
--- | ---
システム | IPアドレス設定、時刻、Web管理画面へのアクセス設定、SNMPエージェントの設定、ログの転送設定、LED設定、電力ネゴシエーション、リセットボタンの設定が行えます。
有線ポート | 管理VLANタグの有効/無効、管理VLAN IDの設定、スタティックLAG・カスケード接続・LACPの設定が行えます。
無線LAN | 無線電波の送受信のオン/オフ、無線モードやチャンネル、無線クライアントの分離、近隣AP検出、バンドステアリングなどの設定が行えます。
VAP/セキュリティー | バーチャルアクセスポイント（仮想的な無線AP）、セキュリティー、MACアクセス制御、Web認証、高速ローミング、QRコード、詳細設定、Passpointに関する設定が行えます。
QoS | 無線通信におけるQoSの各種設定が行えます。
MACアドレスリスト | MACフィルタリング（許可またはブロック）で対象とするMACアドレスの登録が行えます。
ファイルアップロード | OSUプロバイダーに使用するアイコンの管理が行えます。
Wi-Fiスケジューラー共通設定 | 無線LAN単位、VAP単位で指定した日時・時刻に無線を有効・無効にできるWi-Fiスケジューラー機能の設定が行えます。
AWCプラグインのゼロタッチコンフィグとオートリカバリー | AT-Vista Manager EX管理下において、AWCプラグインのゼロタッチコンフィグとオートリカバリー機能を使用する場合の設定や注意点を説明しています。
AMFオートリカバリー | 弊社スイッチやルーター/UTMなどのAMF（Autonomous Management Framework）対応製品で構成されるAMFネットワーク内に、本製品をゲストノードとして登録してAMFオートリカバリー（ファームウェア、コンフィグの自動復旧）を行う際の注意点を説明しています。

メンテナンス：

セクション名 | 説明
--- | ---
設定 | 設定保存・復元、工場出荷時設定への初期化が行えます。
アップグレード | 現在設定しているファームウェアのバージョンの確認、ファームウェアのアップグレードが行えます。
再起動 | 再起動が行えます。
サポート | お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うためのテクニカルサポート情報のダウンロードが行えます。

アカウント：

セクション名 | 説明
--- | ---
ユーザー | ユーザー名（管理者）の設定やパスワードの変更が行えます。
言語 | 管理画面を英語で表示するか日本語で表示するかの設定が行えます。
ログアウト | 管理画面からログアウトします。

== クイックツアー ==
基本的な操作方法やいくつかの設定例について記載されています。
基本操作：

セクション名 | 説明
--- | ---
管理者ユーザー名とパスワードを変更する | 管理者のユーザー名とパスワードの変更手順を説明しています。
IPアドレスを固定設定にする | 本製品のIPアドレスを固定IPで運用する場合の設定手順を説明しています。
VAP0のSSID・セキュリティーを設定する | VAP0のSSIDとセキュリティー設定（WPAパーソナル）の設定手順を説明しています。
設定を保存・リストアする | 本製品の設定を設定ファイルに保存・リストアする手順を説明しています。
無線電波の送受信を開始する | 無線電波の送受信を行うために無線のステータスを有効にするための手順を説明しています。
ファームウェアのアップグレードを行う | ファームウェアのアップグレードの手順を説明しています。

設定例：

セクション名 | 説明
--- | ---
本製品を使ってみよう | 本製品の購入後に無線1と無線2を有効にし、セキュリティー設定をWPAパーソナルで設定する手順を説明しています。
MACアドレスフィルタリングを使う | MACアドレスフィルタリング機能を設定する手順を説明しています。
VAPとVLANを使用しネットワークを分ける | VAPとスイッチのVLAN機能を使用し、学校を例に教職員と生徒用のネットワークを分けて設定する手順を説明しています。
複数台（セル型）で無線ネットワークを構築 | 本製品の複数台設置して無線AP間の移動を可能にするローミングを行うための設定について説明しています。
WDSを使う | WDSの設定方法について説明しています。
Passpointを使う | Passpointの設定方法について説明しています。