[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# bind authenticate root-dn

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# bind authenticate root-dn USERNAME password [8] WORD`

`(config-ldap-server)# no bind authenticate root-dn`

対象LDAPサーバーにおいてユーザー検索権限を持つルートユーザー（バインドユーザー）の識別名（DN）とパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はルートユーザーの設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンドの設定はauthenticationコマンドの設定がsearch（初期値）の場合にだけ使用される。
また、authenticationをsearchに設定していて、本コマンドが未設定の場合は匿名によるバインド（ログイン）を試みる。

### パラメーター

`USERNAME` | LDAPルートユーザーの識別名（DN）
`password [8] WORD` | LDAPルートユーザーのパスワード。省略可能なキーワード「8」は、後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bind authenticate root-dn（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

authentication（LDAPサーバーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC