[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# endpoint-source type office365

モード: URLオフロードモード --> Office365エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# [no] endpoint-source NAME type office365`

URLオフロードの対象アドレス（エンドポイント情報）をOffice365の情報提供サーバーから自動取得するため、Office365エンドポイントモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したOffice365エンドポイント設定を削除する。その場合はURLオフロードモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | Office365エンドポイント設定名

### 使用例

■ Office365エンドポイント設定「o365」を作成し、その設定を行うためのOffice365エンドポイントモードに移動する。

    awplus(config-url-offload)# endpoint-source o365 type office365 ↓
    awplus(config-endpoint-office365)#

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- endpoint-source type office365（URLオフロードモード）
             |
             +- exclude-entry（Office365エンドポイントモード）
             +- filter-endpoint（Office365エンドポイントモード）
             +- filter-endpoint include all（Office365エンドポイントモード）
             +- filter-entry exclude（Office365エンドポイントモード）
             +- filter-entry exclude type（Office365エンドポイントモード）
             +- update-interval（Office365エンドポイントモード）
             +- url（Office365エンドポイントモード）

### 関連コマンド

show url-offload endpoint-source（特権EXECモード）
show url-offload statistics（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC