[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show bgp ipv6 summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp ipv6 summary`

（IPv6）BGPピアの情報を要約して表示する。

### 使用例

    awplus> show bgp ipv6 summary ↓
    BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65010
    BGP table version is 14
    2 BGP AS-PATH entries
    0 BGP community entries

    Neighbor        V         AS   MsgRc  MsgSnt TblVer InOutQ Up/Down State/PfxRcd
    2001:db8:2222:10::5 4      65050      35      34     14 0/0    00:11:50        3

    Number of neighbors 1

### 関連コマンド

neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC