[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# aaa authentication enable default group tacacs

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ [local] [none]`

`(config)# no aaa authentication enable default`

tacacs-server hostコマンドで登録したTACACS+サーバーを認証に使用するかどうかを指定する。
no形式で実行した場合はTACACS+サーバーを認証に使用しない。
初期設定はTACACS+サーバーを認証に使用しない。

### パラメーター

`local` | TACACS+サーバーとの通信が出来ない場合にenable passwordコマンドで設定したパスワードでenableコマンドの認証を行う。
`none` | TACACS+サーバーとの通信が出来ない場合にenableコマンドの認証をできないようにする。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication enable default group tacacs（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication enable default local（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
enable password（グローバルコンフィグモード）
enable（非特権EXECモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC