[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show malware-protection

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）

`# show malware-protection`

マルウェアプロテクション機能の有効・無効とマルウェアシグネチャデータベースの提供元、バージョン、更新チェック間隔を表示する。

### 使用例

■ マルウェアプロテクション機能の情報を表示する。

    awplus# show malware-protection ↓
    Status:      Enabled (Active)
    Events:      0
    Provider: Kaspersky
    Resource version: av_kaspersky_stream_a_v1080
    Resource update interval: 1 hour

### 関連コマンド

malware-protection（グローバルコンフィグモード）
protect（マルウェアプロテクションモード）
provider kaspersky（マルウェアプロテクションモード）
update-interval（マルウェアプロテクションモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC