[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# time

モード: タスク設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

`(config-wireless-task)# time HH:MM`

`(config-wireless-task)# no time`

対象タスクの実行時刻を指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`HH:MM` | 実行時刻

### コマンドツリー

    task (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- time（タスク設定モード）

### 関連コマンド

show wireless task（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC