[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa email-template

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# 2fa email-template PATH`

`(config)# no 2fa email-template`

認証コード（ワンタイムパスワード）を送信する電子メールのテンプレートを指定する。
ファイルを更新した際は、再度、本コマンドの実行が必要。
no形式で実行した場合は、初期設定のテンプレートに戻る。

### パラメーター

`PATH` | フラッシュメモリー内に保存されているファイル名

### 注意・補足事項

■ テンプレートの注意事項

- メッセージは英文で2047文字まで。
- テンプレート本文は、タイトル（Subject）から開始し、次行は空白にする。
- テンプレートで使用可能な変数：
  `%%USERNAME%%`：ユーザー名
  `%%EMAIL_ADDR%%`：電子メールアドレス
  `%%OTP%%`：認証コード（ワンタイムパスワード）
  `%%EXPIRY_TIME%%`：ワンタイムパスワードの有効時間
  `%%LABEL%%`：ラベル（2fa labelコマンド）

■ 初期設定のテンプレート

    Subject: %%LABEL%% 2FA Email OTP code

    Verification code: %%OTP%%

    The verification code will expire in %%EXPIRY_TIME%% minutes.
    This is an automated message, please do not reply.

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa email-template（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa label（グローバルコンフィグモード）
2fa email-otp（グローバルコンフィグモード）
2fa email-expiry-time（グローバルコンフィグモード）
show 2fa email-template（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC