[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# gui preference flash

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: Web GUI / 準備

`(config)# [no] gui preference flash`

GUIファイルの選択時に、プリインストールあるいはupdate nowコマンドでダウンロードしたGUIファイルよりも、フラッシュメモリー（flash:/直下）に保存されているGUIファイルを優先するよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、プリインストールあるいはupdate nowコマンドでダウンロードしたGUIファイルを優先する。
詳細は解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- gui preference flash（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC