[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# browser-only

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# [no] browser-only`

（HTTPリダイレクトモード）ブラウザーオンリーモードを有効にする。
no形式で実行した場合はブラウザーオンリーモードを無効にする。
初期設定は無効。
ブラウザーオンリーモードでは、HTTPリクエストのUser-Agentヘッダーに文字列「Mozilla」が含まれている場合のみリダイレクトを行い、それ以外のHTTP通信はリダイレクトしない。
本モードは、各種ソフトウェアのアップデート確認機能など、Webブラウジングが目的ではない自動的なHTTP通信をHTTPリダイレクトの対象から除外することを目的としている。

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- browser-only（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC