[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# default-action

モード: MACフィルターモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-macfilter)# default-action ACTION`

`(config-macfilter)# no default-action`

対象MACフィルターのデフォルトアクションを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はdeny。すなわち、対象MACフィルターのどのアクションにもマッチしなかったフレームは破棄される。

### パラメーター

`ACTION :=` | `{deny|permit|none}`
| アクション
| `deny` | フレームを破棄して処理終了（後続のMACフィルターには進まない）
| `permit` | フレームを許可して処理終了（後続のMACフィルターには進まない）
| `none` | 対象MACフィルターでは何もせずに、後続のMACフィルターの処理に移る

### 使用例

■ MACフィルター「port_filter」のデフォルトアクションを「none」に設定する。

    awplus(config)# mac-filter port_filter ↓
    awplus(config-macfilter)# default-action none ↓

### 注意・補足事項

■ MACフィルターの処理フローについては解説編を参照。

### コマンドツリー

    mac-filter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-action（MACフィルターモード）

### 関連コマンド

mac-filter-group（インターフェースモード）
rule（MACフィルターモード）
show mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC