[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# protect

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# [no] protect`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はWebコントロール機能を無効化する。
初期設定は無効。
Webコントロール機能を有効化すると、デジタルアーツ社もしくはOpenText社が提供する最新のURLカテゴリーデータベースと、ユーザーが定義したカスタムカテゴリー（category）の情報にもとづいて、WebコントロールエンジンがWebトラフィックのアクセス先URLを検査し、各URLをURLカテゴリーに分類した上で、各カテゴリーに定義されたアクションを実行するようになる。どのカテゴリーにもマッチしなかったURLへのアクセスには、デフォルトアクション（action）が適用される。

### 使用例

■ Webコントロール機能を有効化する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# provider opentext ↓
    awplus(config-web-control)# protect ↓

■ Webコントロール機能を無効化する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# no protect ↓

### 注意・補足事項

■ Webコントロール機能を有効化するには、あらかじめproviderコマンドでURLカテゴリーデータベースの提供元を指定しておく必要がある。

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protect（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

provider（Webコントロールモード）
rule（Webコントロールモード）
show web-control（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC