[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# user reject

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] user USERNAME reject`

ローカルRADIUSサーバーに登録されている特定ユーザーの認証要求を拒否するよう設定する（ユーザーを削除することなく一時的に無効化する設定）。
no形式で実行した場合は認証要求の拒否設定を解除する。

### パラメーター

`USERNAME` | ユーザー名。ユーザーの登録はuserコマンドで行う

### 使用例

■ ユーザーuser1を一時的に無効化する（user1の認証要求を拒否するよう設定する）。

    awplus(config-radsrv)# user user1 reject ↓

■ ユーザーuser1を有効に戻す（認証要求拒否の設定を解除する）。

    awplus(config-radsrv)# no user user1 reject ↓

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- user reject（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

show radius local-server user（非特権EXECモード）
user（RADIUSサーバーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC