[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# action

モード: アンチウイルスモード
カテゴリー: UTM / アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）

`(config-antivirus)# action {scan-failed|limit-exceeded} {deny|permit}`

`(config-antivirus)# no action {scan-failed|limit-exceeded}`

アンチウイルス機能におけるスキャン失敗時のアクションを設定する。
アクションは、復号不可とサイズ等超過の場合で別々に設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はいずれの場合も拒否。

### パラメーター

`scan-failed` | ファイルが暗号化されており内容をスキャンできなかった場合のアクションを指定する
`limit-exceeded` | ファイルサイズが10MBを超えている、あるいは、ファイルが4回以上入れ子式にアーカイブされているためスキャンに失敗した場合のアクションを指定する
`deny` | 対象HTTPトラフィックを拒否
`permit` | 対象HTTPトラフィックを許可

### 使用例

■ 暗号化ファイルを許可する。

    awplus(config)# antivirus ↓
    awplus(config-antivirus)# action scan-failed permit ↓

■ 10MBを超えるファイルを許可する。

    awplus(config)# antivirus ↓
    awplus(config-antivirus)# action limit-exceeded permit ↓

### コマンドツリー

    antivirus (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- action（アンチウイルスモード）

### 関連コマンド

show antivirus（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC