[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# category

モード: Webコントロールモード --> Webコントロール・カテゴリーモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# [no] category NAME`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能において、指定した名前のカテゴリー定義を新規作成し、その内容を編集するためのWebコントロール・カテゴリーモードに移動する。または、既存のカテゴリー定義を編集するためのWebコントロール・カテゴリーモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前のカテゴリー定義を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
Webコントロール機能ではルールの条件指定に下記2要素を使うが、「カテゴリー」ではWebサイトの種類を特定するための条件（URLに含まれる文字列）を定義する。

- エンティティー（通信主体）：IP/IPv6アドレスの情報。Webサイトにアクセスするクライアントの指定に使う
- カテゴリー：Webサイトの分類。エンティティーがアクセスするWebサイトの種類を指定するために使う

なお、カテゴリー定義には、デジタルアーツ社もしくはOpenText社が随時更新して提供するプロバイダーカテゴリーと、本コマンドでユーザーが定義するカスタムカテゴリーの2種類がある。カテゴリー定義の内容はshow web-control categoriesコマンドで確認可能。
カテゴリー定義の詳細については、解説編を参照。

### パラメーター

`NAME` | カテゴリー定義名。最大64文字。任意のASCII印刷可能文字を使用可能。スペースを含む場合はダブルクォートで囲むこと。大文字小文字は区別しない。また「any」は使用不可

### 使用例

■ Webコントロール機能のカテゴリー定義「Work」を作成する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# category Work ↓

■ Webコントロール機能のカテゴリー定義「work」を削除する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# no category Work ↓

### 注意・補足事項

■ プロバイダーカテゴリーと同じ名前のカスタムカテゴリー定義を作成した場合、ユーザーが作成した内容のほうが優先的に使われる。該当カスタムカテゴリー定義を本コマンドのno形式で削除すると、プロバイダーカテゴリーの内容が再び使われるようになる。
■ プロバイダーカテゴリーの定義は前述の通り上書き可能だが、プロバイダーカテゴリーそのものを削除することはできない。

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- category（Webコントロールモード）
             |
             +- match（Webコントロール・カテゴリーモード）

### 関連コマンド

match（Webコントロール・カテゴリーモード）
rule（Webコントロールモード）
show web-control categories（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC