[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show 5g carriers

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`> show 5g carriers`

内蔵ワイヤレスWANモジュールで利用可能な通信事業者の一覧を表示する。

### 使用例

    awplus# show 5g carriers ↓

    ID  Slot        Build ID         State
    ------------------------------------------------
    1   Good        02.08.01.00      Active

        Carrier
    ID  Name       Unique ID       Build ID                State
    -----------------------------------------------------------------
    1   DOCOMO     020.006_002     02.08.01.00_DOCOMO        Active
    2   GENERIC    020.007_002     02.08.01.00_GENERIC       Usable

    Preferred fw version:      02.08.01.00
    Preferred carrier name:    DOCOMO
    Preferred config name:     DOCOMO_020.006_002
    Preferred subpri index:    000
    Current fw version:        02.08.01.00
    Current carrier name:      DOCOMO
    Current config name:       DOCOMO_020.006_002
    Current subpri index:      000

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### 関連コマンド

carrier（APNプロファイルモード）
platform 5g carrier delete（特権EXECモード）
platform 5g carrier set（特権EXECモード）
platform 5g delete（特権EXECモード）
platform 5g update firmware pri（特権EXECモード）
platform 5g update pri（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC