[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# exclude url

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# [no] exclude url URL`

（プロキシーモード）Webリダイレクト・プロキシーモードの動作対象外にするアクセス先のURLを指定する。
no形式で実行した場合は指定した除外URLの設定を削除する。
初期状態では除外URLは存在しない。

### パラメーター

`URL` | 除外URL

### 使用例

■ Webリダイレクト・プロキシーモードの動作対象から「www.example.com」を除外する。

    awplus(config-web-redirect)# exclude url www.example.com ↓

### 注意・補足事項

■ 除外URLの設定は、TLS 1.3の暗号化SNI（ESNI）を使用しているHTTPS通信に対しては機能しない。

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- exclude url（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

exclude app（Webリダイレクトモード）
exclude ip（Webリダイレクトモード）
exclude mac（Webリダイレクトモード）
mode（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC