[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf container login

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf container login NAME`

実行中のAMFコンテナにログインする。

### パラメーター

`NAME` | AMFコンテナ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。
■ AMFコンテナのCLIからログアウトしてもAMFマルチテナントコントローラーのプロンプトには戻らないので、AMFマルチテナントコントローラーのプロンプトに戻るには`Ctrl/A`、`Q`の順に入力してください。

### 関連コマンド

show atmf container（特権EXECモード）
atmf container（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC