[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ssh server tcpforwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# [no] ssh server tcpforwarding`

SSHサーバーのTCPフォワーディング（ポートフォワーディング）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はTCPフォワーディング機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server tcpforwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC