[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# description

モード: 無線MACフィルターモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

`(config-wireless-mac-flt)# description TEXT`

`(config-wireless-mac-flt)# no description`

対象MACフィルター（MACアドレスリスト）に説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`TEXT` | 説明文。行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。最大文字数は256文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _ ）。

### コマンドツリー

    wireless-mac-filter (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- description（無線MACフィルターモード）

### 関連コマンド

show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC