[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# file

モード: ダウンロードポータルモード
カテゴリー: Web GUI / ネットワークサービス

`(config-download-portal)# file LOCALFILEPATH [sha256sum HEXSTRING] [description TEXTLINE]`

`(config-download-portal)# no file LOCALFILEPATH`

ダウンロードポータルで公開するファイル（共有ファイル）を追加する。
no形式で実行した場合は指定したファイルの公開を取りやめる。
初期状態では公開ファイルは存在しない。

### パラメーター

`LOCALFILEPATH` | 公開するローカルファイルのパス。ローカルデバイス名（`flash:/`、`usb:/`、`card:/`）付きのフルパスで指定する必要がある
`sha256sum HEXSTRING` | SHA256ダイジェスト（16進数）。別途計算した公開ファイルのダイジェスト値を指定する。本パラメーターが指定されている場合、ダウンロードポータルは公開ファイルのSHA256ダイジェストを自ら計算して、本パラメーターの指定値と一致している場合のみ実際にファイルを公開する。一致しない場合は公開しない（ポータルページに表示しない）ため、改ざんされたファイルの配布を防ぐことができる
`description TEXTLINE` | 公開ファイルの説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 内蔵フラッシュメモリー（flash）上のファイル「/public/vpn-client-1.0.0.zip」をダウンロードポータルで公開する。

    awplus(config-download-portal)# file flash:/public/vpn-client-1.0.0.zip ↓

■ 前記ファイルの公開を取りやめる。

    awplus(config-download-portal)# no file flash:/public/vpn-client-1.0.0.zip ↓

### コマンドツリー

    download-portal (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- file（ダウンロードポータルモード）

### 関連コマンド

dir（特権EXECモード）
show download-portal（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC