[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show 2fa

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`# show 2fa`

2要素認証の設定と状態を表示する。

### 使用例

■ 2要素認証の設定と状態を表示する。

    awplus# show 2fa ↓
    Two-Factor Authentication Information:

    Settings:
      Allow TOTP code reuse:         No
      Reject users with no config:   No
      Allow self-registration:       Yes
      Self-registration port:        10443
      TOTP window size:              3
      HOTP window size:              3
      Attempt Skew Adjustment:       No
      Label:                         Unset (using hostname)
      Debug:                         Enabled
      Email OTP enabled:             Yes

    Number of configured users:      4

■ 2要素認証サービス（service 2fa）が無効なときはその旨が表示される。

    awplus# show 2fa ↓
    % Two-Factor Authentication service is not currently enabled.

### 関連コマンド

2fa create user（特権EXECモード）
2fa delete user（特権EXECモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC