[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# service pdm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] service pdm`

PIM-DMサービスを有効にする。
no形式で実行した場合はPIM-DMサービスを無効にする。
初期設定は有効。

> Note

> > 本製品はPIM-DMをサポートしていません。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでサービスを有効から無効に変更した場合は、設定保存後に再起動すること。無効から有効に変更した場合は再起動不要。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service pdm（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC