[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# bypass-web-control

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# [no] bypass-web-control ENTITY`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能とアンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）機能において、指定したエンティティーとの通信を監視対象外にする。
no形式で実行した場合は監視対象外の設定を削除する（監視対象に戻す）。

### パラメーター

`ENTITY` | エンティティー名（show entityで一覧表示可能）

### 使用例

■ IPアドレス 192.168.2.2 のエンティティー「my.box.server」との通信をWebコントロールとアンチウイルスの監視対象外にする。

    awplus(config)# zone server ↓
    awplus(config-zone)# network my ↓
    awplus(config-network)# host box ↓
    awplus(config-host)# ip address 192.168.2.2 ↓
    awplus(config-host)# exit ↓
    awplus(config-network)# exit ↓
    awplus(config-zone)# exit ↓
    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# bypass-web-control server.my.box ↓

■ 前記エンティティー「my.box.server」との通信を監視対象に戻す。

    awplus(config-web-control)# no bypass-web-control server.my.box ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはWebコントロールモードで実行するが、Webコントロール機能だけでなく、アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）機能に対しても作用する。

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bypass-web-control（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

antivirus（グローバルコンフィグモード）
show entity（特権EXECモード）
web-control（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC