[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa email-otp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# [no] 2fa email-otp`

電子メールで認証コードを送信できるようにする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。
詳しくは解説編を参照。

### 注意・補足事項

■ 2FA未設定ユーザーの拒否（2fa reject-unconfigured-usersコマンド）とは併用不可。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa email-otp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa create user（特権EXECモード）
2fa create user email（特権EXECモード）
2fa create user skip-2fa（特権EXECモード）
2fa email-expiry-time（グローバルコンフィグモード）
2fa radius-email-attribute（グローバルコンフィグモード）
2fa reject-unconfigured-users（グローバルコンフィグモード）
2fa email-template（グローバルコンフィグモード）
email-attribute（LDAPサーバーモード）
mail from（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver tls（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC