[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show radius statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`> show radius statistics`

RADIUSクライアントの統計を表示する

### 使用例

    awplus> show radius statistics ↓
    RADIUS statistics for Server: 172.17.18.89
    Access-Request Tx : 5 - Retransmit : 0
    Access-Accept Rx : 1 - Access-Reject Rx : 2
    Access-Challenge Rx : 2
    Unknown Type : 0 - Bad Authenticator: 0
    Malformed Access-Resp: 0 - Wrong Identifier: 0
    Bad Attribute : 0 - Packet Dropped : 0
    TimeOut : 0 - Dead count

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC