[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# reboot

モード: 特権EXECモード --> 非ログイン状態
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# reboot`

再起動する。reloadコマンドと同じ

### 使用例

■ 本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

    awplus# reboot ↓
    reboot system? (y/n): y ↓

    URGENT: broadcast message:
    System going down IMMEDIATELY!

            ... Rebooting at user request ...

    Restarting system.
    ...

### 関連コマンド

reload（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC