[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show system pluggable

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system pluggable`

装着されているSFPの情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system pluggable ↓
    System Pluggable Information

    Port   Vendor           Device           Serial Number    Datecode Type
    --------------------------------------------------------------------------------
    eth1   ATI              AT-SPSX          XXXXXXXXXXXXXXXX 14062701 1000BASE-SX
    --------------------------------------------------------------------------------

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system environment（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC