[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service ospf6

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config)# [no] service ospf6`

OSPF6サービスを有効にする。
no形式で実行した場合はOSPF6サービスを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本サービスは以下の機能の動作に必要なため、該当機能の設定を行う際は最初に本コマンドを実行してサービスを起動すること。

- OSPFv3

■ 本サービスはデフォルト無効だが、スタートアップコンフィグに対象機能の設定コマンドが含まれている場合はコンフィグ読み込み時に自動的に起動される。
■ 本コマンドでサービスを有効から無効に変更した場合は、設定保存後に再起動すること。無効から有効に変更した場合は再起動不要。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service ospf6（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL