[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan access-map

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`# show vlan access-map [NAME]`

VLANアクセスマップの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | VLANアクセスマップ名

### 使用例

    awplus# show vlan access-map  ↓
    Vlan access map : deny_all
    Hardware MAC access list 4000
       10 deny any any

    Vlan access map : ip_range
    Hardware IP access list 3000
       10 deny ip 192.168.1.1/24 any

### 関連コマンド

show vlan filter（特権EXECモード）
match access-group（VLANアクセスマップモード）
vlan access-map（グローバルコンフィグモード）
vlan filter（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL