[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# name-check

モード: STOAT送信先モード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-stoat-dest)# [no] name-check`

STOATソースにおいて、対象STOATコレクター（STOAT送信先）への接続時のサーバー証明書の名前検証を有効にする。
no形式で実行した場合は名前検証を無効にする。
初期設定は無効。
本設定は、該当STOATコレクターの証明書検証に使用するトラストポイントをtrustpointコマンドで指定している場合のみ有効。
名前検証の有効時には、STOATコレクターへの接続時に、stoat destinationコマンドで指定したアドレスまたはホスト名がサーバー証明書に含まれているかどうかをチェックする。

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    stoat destination (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- name-check（STOAT送信先モード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）
trustpoint（STOAT送信先モード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL