[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto pki export pem

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# crypto pki export NAME pem {FILEPATH|terminal}`

ローカルCAの証明書（ルートCA証明書）をPEM形式のファイルに書き出す。または画面に表示する。
書き出したPEM形式ファイルは、802.1X認証のSupplicantなどにインストールして使う。

### パラメーター

`NAME` | ローカルCAのトラストポイント名
`FILEPATH` | 書き出し先のファイルパス。リモートホスト上のファイルパスをURLで指定することも可能（URLの詳細についてはcopyコマンドのREMOTESRCパラメーターの説明を参照）
`terminal` | ファイルではなく端末画面に出力（表示）したいときに指定する

### 使用例

■ ローカルCAの証明書をフラッシュメモリー上のファイルflash:/rootca.cerに書き出す。

    awplus# crypto pki export local pem flash:/rootca.cer ↓
    Copying..
    Successful operation

■ ローカルCAの証明書をTFTPサーバー172.16.10.70上のファイルrootca.cerとして書き出す。

    awplus# crypto pki export local pem tftp://172.16.10.70/rootca.cer ↓
    Copying..
    Successful operation

■ ローカルCAの証明書を画面に表示する。

    awplus# crypto pki export local pem terminal ↓
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIDdDCCAlygAwIBAgIJAMiyUsFb3mfKMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEoxHTAbBgNV
    BAoMFEFsbGllZCBUZWxlc2lzLCBJbmMuMSkwJwYDVQQDDCBBbGxpZWRXYXJlUGx1
    c0NBQTA1MDQ5MDAwMDAwMDAwMDAeFw0xNTA3MzAxMjI3NDhaFw0yNTA3MjcxMjI3
    NDhaMEoxHTAbBgNVBAoMFEFsbGllZCBUZWxlc2lzLCBJbmMuMSkwJwYDVQQDDCBB
    bGxpZWRXYXJlUGx1c0NBQTA1MDQ5MDAwMDAwMDAwMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
    BQADggEPADCCAQoCggEBAO1PtX5iOAP8fIOwHy1Gb1D2ZnNTGDVA/6/mWE7UJCU2
    RA2pk6nwcTSyKtFIHKYMW+Zfu+K07NZzoNIENwVJoPSwdI4kSAVu6NBnWvQyTd1e
    yOvia6saU743p7eeiAUNOBNEFHw10wjvH0bG/8XdYZ+ZsKUroIozSKrakh0uCT/H
    /luAEAwuTNRxWWyfyNKOjCfC7eunPREubyVeKhnVdjZOYJllzf7y62baxfFmmRx3
    FhzYZ8fI7fgvsZXmOu648jlEJzZvB+NT2hIc6Zrr/OQdpvfpa1R1e84RYcdQpI84
    QjzDkxKj5xXGR25PqIqbm1Hha49HbgGLP1RgfWfPircCAwEAAaNdMFswHQYDVR0O
    BBYEFDKQyulFnc+P+cKNyoSUq2DiBCyvMB8GA1UdIwQYMBaAFDKQyulFnc+P+cKN
    yoSUq2DiBCyvMAsGA1UdDwQEAwIBBjAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEB
    CwUAA4IBAQDsLgLmtZTLutmwQn9IvVxMHOZt1lR55y4Ol2gaScb2qUZ8Ow8+AxXA
    NfPevFPXwhs+0KwidOeJi1qrnBsbkrhea2T6AD13yHjLi+V/9xoL4QNaoP1C76e/
    afYadCePY5KTcBw3J1uqZiIIZ8ZnuNLbWUEQPGoQhEwL2wbU1iQH9Xl1VfZZU477
    bKgcQ/xwAn41MzH2kwbfe4iNfVhD6rcoFmFt+6x61oK/lsdyGHcJcXeR549Oaq6r
    a3J7+poja/k6P95uGKNq9gYIOkyATryot917Fjby16P3THmdg/eNlHPSpEExAnW0
    5ZIw3kPC6CWlYqzYGLya73Ogh66h0Qra
    -----END CERTIFICATE-----

### 注意・補足事項

■ USBメモリーを書き出し先に指定した場合、USBメモリーに同名の証明書ファイルが入っていると、「Overwrite usb:/rootca.cer? (y/n)」のような確認のメッセージが表示されるが、「Y」も「N」も入力できず、上書きができない。この場合は、USBメモリーに入っているファイルを削除するか、書き出し先のファイル名を変更すること。

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL