[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# server

モード: LDAPサーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-group)# [no] server NAME`

対象LDAP認証サーバーグループにLDAPサーバーを追加する。
no形式で実行した場合はLDAP認証サーバーグループからLDAPサーバーを削除する。
本コマンドで指定するLDAPサーバーは、あらかじめldap-serverコマンドとそのサブコマンドで登録済みのものでなくてはならない。

### パラメーター

`NAME` | LDAPサーバー登録名（ldap-serverコマンドで指定したもの）

### コマンドツリー

    aaa group server ldap (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server（LDAPサーバーグループモード）

### 関連コマンド

ldap-server（グローバルコンフィグモード）
show ldap server group（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK