[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 運用・管理 / Secure Shell

Secure Shell（SSH）は、暗号/認証技術を利用してネットワーク経由の端末ログインなどを安全に行うためのプロトコルです。通信内容の暗号化により盗聴や改ざんを防ぐほか、サーバーやユーザーの認証機能によってなりすましを防ぐ効果もあります。
また、サブアプリケーションであるSCP（Secure CoPy）やSFTP（Secure File Transfer Protocol）によって安全なファイル転送を行ったり、TCPフォワーディング（ポートフォワーディング）機能を用いて簡易的なVPNを構築したりすることもできます。
本製品は、SSHバージョン2に対応したサーバー機能を備えています（IPv4、IPv6両対応）。認証方式はパスワード認証と公開鍵認証（RSA、ECDSA、ED25519）をサポートしています。

## SSHサーバー

SSHサーバー機能は初期設定では無効です。
なお、起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、SSHサーバーは有効化されますが、その設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて無効化してください。
以下では、本製品をSSHサーバーとして動作させるための基本設定について説明します。SSHはIP上で動作するため、IPの設定までは済んでいるものとします。
ここでは、初期設定のユーザーである「manager」と、新規に登録したユーザー「admin」に対し、SSHログインを許可するよう設定します。managerはパスワード認証のみ、adminはパスワード認証と公開鍵認証の両方を使えるものとします。

1. 権限レベル15の新規ユーザー「admin」を登録します。

       awplus(config)# username admin privilege 15 password adkf8KH! ↓

2. SSHサーバーを有効化します。

       awplus(config)# service ssh ↓

   > Note

   > > service sshコマンドの実行時に3種類（RSA、ECDSA、ED25519）のホスト鍵（Host Key）がすべて揃っていない場合は、存在していない種類のホスト鍵がデフォルトの鍵長で自動的に生成されます。
   > > なお、鍵長を変えたい場合など、ホスト鍵を手動で生成するにはcrypto key generate hostkeyコマンドを使います。

   > >     awplus(config)# crypto key generate hostkey rsa 4096 ↓
   > >     Generating host key (4096 bits rsa)
   > >     This may take a while. Please wait ... Done

   > >     WARNING: The SSH server must now be enabled with "service ssh"

3. SSHサーバーの有効化直後は、SSHログインが可能なユーザーは存在しません。SSHログインを許可するには、ssh server allow-usersコマンドを使います。ここでは、初期設定の管理者ユーザー「manager」と新規作成した管理者ユーザー「admin」にSSHログインを許可するよう設定します。

       awplus(config)# ssh server allow-users manager ↓
       awplus(config)# ssh server allow-users admin ↓

4. 以上でmanagerとadminがパスワード認証でログインできるようになりました。続いて、adminに対する、公開鍵認証の設定を行います。クライアントPC上において、SSHソフトウェア付属のユーティリティーなどでユーザー「admin」の公開鍵ペアを作成してください。公開鍵のアルゴリズムには、RSA、ECDSA、ED25519などがありますが、ここではRSA鍵を使うものとします。
5. PC上で作成したユーザー「admin」用のRSA公開鍵をダウンロードします。ここでは、公開鍵がpchost.example.comというコンピューター上の「admin_id_rsa.pub」という名前のファイルに格納されているものとし、同コンピューターからSCPプロトコルでローカルファイルシステムに転送（リモートコピー）するものとします。

       awplus(config)# end ↓
       awplus# copy scp://pcuser@pchost.example.com/tmp/admin_id_rsa.pub flash ↓
       Enter destination file name [admin_id_rsa.pub]: ↓
       pcuser@pchost.example.com's password: XXXXXXXX ↓ （実際には表示されません）
       Copying..
       Successful operation

   > Note

   > > リモートコピーの方法については、copyコマンドのページや「運用・管理」の「ファイル操作」をご覧ください。

6. adminのRSA公開鍵を「信頼済みユーザー公開鍵リスト」（Authorized Keysデータベース）に登録します。これでadminは、公開鍵認証によるログインができるようになります。

       awplus# configure terminal ↓
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# crypto key pubkey-chain userkey admin admin_id_rsa.pub ↓

設定は以上です。
■ SSHサーバーへの接続を特定のホストからだけに制限することもできます。これには、ssh server allow-usersコマンドの省略可能な第2パラメーターHOSTNAME-PATTERNを使います。ホストによるアクセス制限はSSHユーザーごとに設定します。たとえば、SSHユーザー「manager」に対し、192.168.10.186からのみ接続を許可するには、次のようにします。

    awplus(config)# ssh server allow-users manager 192.168.10.186 ↓

IPアドレスを範囲指定することもできます。たとえば、SSHユーザー「manager」に対し、192.168.10.0/24の範囲からのみ接続を許可するには、次のようにします。アスタリスク（*）はワイルドカードの指定で、任意の文字列にマッチします。

    awplus(config)# ssh server allow-users manager 192.168.10.* ↓

> Note

> > ワイルドカードを用いてIPアドレスを範囲指定した場合、「% Warning: ssh server resolve-hosts is not enabled.」という警告メッセージが出ますが、次項で述べる「ホスト名による指定」を使っていない場合は無視してかまいません。

> Note

> > アクセスが許可されていないホスト/ユーザーからSSHでログインしようとした場合、コンソール上に「sshd[3374]: fatal: mm_request_receive_expect: read: rtype 48 != type 46」のようなデバッグメッセージが表示されます。

■ HOSTNAME-PATTERNをホスト名で指定することもできますが、その場合は次の追加設定が必要です。

- 使用するDNSサーバーの設定（ip name-serverコマンド。初期状態では未設定）
- DNSへの問い合わせ機能の有効化（ip domain-lookupコマンド。初期状態で有効）
- ログイン元ホスト名の逆引き有効化（ssh server resolve-hostsコマンド。初期状態では無効）

たとえば、delirium.example.comという名前を持つホストからのみ、ユーザー「admin」でのログインを許可するには、次のようにします。

    awplus(config)# ip name-server 172.16.10.8 ↓
    awplus(config)# ssh server resolve-hosts ↓
    awplus(config)# ssh server allow-users admin delirium.example.com ↓

> Note

> > ssh server resolve-hostsコマンドを実行せずにホスト名を指定した場合は「% Warning: ssh server resolve-hosts is not enabled.」という警告メッセージが出ます。ホスト名を指定する場合は必ずssh server resolve-hostsコマンドを実行して、ホスト名の逆引きを有効化してください。逆引きが無効の場合、ホスト名パターンを含むエントリーには一切マッチしませんのでご注意ください。

■ SSHサーバーの設定や状態はshow ssh serverコマンドで確認できます。

    awplus# show ssh server ↓

■ 作成したホスト鍵の情報はshow crypto key hostkeyコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto key hostkey ↓
    Type       Bits  Fingerprint
    ---------------------------------------------------------------
    rsa        3072  SHA256:wPo/qzwNsGLKnlVj9+U48gZQxHvtntmhmFxMqI5jd6M
    ecdsa       256  SHA256:1NJi1rtrI3uT2JPaWW6v/UW8xC66NWxs/MSrvdKppXs
    ed25519     256  SHA256:a0Tsz1PHpIIl9YDpsPYCzMiX13FDEaiO8uqblV+WqZc

    awplus# show crypto key hostkey rsa ↓
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDKtnCsVoyQvP8LAoOp0OdiW118z8tG95iwTlo14IDH
    GyErnCC2OinCFwMH/nW/8qfuEpG/yQdI7cXVH6euTz4XnaL38gxsU02M1vyzCJv0DjKiI+L31g/UGCWw
    rZCrG9+NKTLbi6xbnmlxWruE4hhBYZi28lCnSIVADv3YadRLdcGMspnI6MEw4UTlZQb8y51Hjy2Io2cH
    a1aacYsgfxVLJ4hH8L79+UewM3YC9QAJUjJ/vyPHikxtnC6Aqpm30Pbd/S4fcs1Uix0xwDOmH2iw0tnA
    bYgEeoJnq2uiR3KvIWPeHdLbf4CCwsIARKPKE1Qg+EdUowbeEO6tEDePNCOJ

■ ユーザーの公開鍵の情報はshow crypto key pubkey-chain userkeyコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto key pubkey-chain userkey admin ↓
     No Type   Bits Fingerprint                                     Comment
    -------------------------------------------------------------------------------
      1 rsa    4096 SHA256:iJ18qK5lVV3sT/jMvflfAInORmLgsf3L5TmDZt3J admin@pc

    awplus# show crypto key pubkey-chain userkey admin 1 ↓
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCX5FS6ZRCR/Wkl3PiFxum0czn1QCViNUZoTiwbYWOW
    FCtg57erbjaC3OzsWWtHiC+q/pIahCvAGo8XJWBW1F0ckPWBIkhLmyLaxwtAEPLY/KT2lhDen9TJt3Uv
    nNNQImTL5ZA1+c3JvNjEsSwUun3mi6gLG/QpUsXSwnz6m5J6AJbnEWLnniYBlQHUelBgTmh6W9eDjfCW
    SNxvQco9aHpgQOg2vTAgxboGCAiiVSgrxAYR5SxUGnshuLw8d3mdQSI6W08BvTFA9QzuYaa4eBnf43Of
    utA7yeVQ3m/2845CKMjrgCvvQ7isxhK1qhHuSjcGR8H58mCf75V7Wnut+o3ksc8Ts4m1BK5JEE5BWV7H
    Zxx3pN01L1RgxNqqTUWcMpi53BDqhBaSxDmciUPW3ZzFkLs2V6oCZ82jl/KCPCOmENcVHjCU80l4YaOx
    0OEyn1aYIbqlOC1+lBNGIpUByvfRx1W13TztrIXqqPwnsn5dsdcZlqm8jtOzf39vwD37tdH3F3bOL3ei
    xBlDlDl87q43sw5Y+RHRz/n7/nxRTnqbFEvnWf8f09bShFRbGWjm3NmbVq+b6NRRsaLgw7qRqOsLf7TG
    TQGMw+rpEpaAaAIFNd5Yn9pVOKYMNt+ibsNmkGMWF/j+D/aPh/PZSXidbo5mouMFnKvUXebX1cGhEQ+Q
    2w== admin@pc

■ 現在ログインしているユーザーの一覧を確認するには、show usersコマンドを実行します。

    awplus> show users ↓

■ 確立中のSSHセッションはshow sshコマンドで確認できます。

    awplus# show ssh ↓
    Secure Shell Sessions:

       ID Type Mode   Peer Host        Username   State       Filename
    ------------------------------------------------------------------------------
     3402 ssh  server 192.168.20.2     admin      open

■ 確立中のSSHセッションを切断するには、clear sshコマンドを使います。

    awplus# clear ssh 3402 ↓

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F