# test snmp trap snmp

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`# test snmp trap snmp atsample [A.B.C.D|X:X::X:X]`

## コマンド説明

snmp-server hostコマンドで設定済みの通知メッセージ送信先に対し、プライベートMIBであるatSampleトラップをテスト送信する。

## パラメーター

`atsample`
  atSampleトラップ（プライベートMIB）
`A.B.C.D|X:X::X:X`
  snmp-server hostコマンドで登録済みの送信先ホストを、IPv4またはIPv6アドレスで指定する。省略時は、登録済みの送信先ホストすべてにトラップが送信される。

## 使用例

ホスト192.168.1.32に対し、コミュニティー「public」でatSampleトラップをテスト送信する。

    awplus(config)# snmp-server community public
    awplus(config)# snmp-server host 192.168.1.32 public
    awplus(config)# end
    awplus# test snmp trap snmp atsample

## 関連コマンド