# aaa local authentication attempts max-fail

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# aaa local authentication attempts max-fail <1-32>`

`(config)# no aaa local authentication attempts max-fail`

## コマンド説明

ログイン試行回数を変更する。
no形式で実行した場合はログイン試行回数を初期値に戻す。
本コマンドで指定した回数連続してログインに失敗すると、失敗したユーザーは一定時間（初期設定は5分）ログインできなくなる。失敗したユーザー以外ではログイン可能。
この期間はaaa local authentication attempts lockout-timeコマンドで変更できる。

## パラメーター

`<1-32>`
  ログイン試行回数。初期値は5

## コマンドツリー

## 関連コマンド