[index] AT-RADgate（Allied Telesis コンテナプラットフォーム版） リファレンスマニュアル 1.3.0

# 設定画面へのアクセス / 設定の開始

## AT-RADgateクライアント要件

AT-RADgateに対する設定は、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
AT-RADgateは、下記のWebブラウザーでご使用ください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > リリース済みの最新バージョンの使用を推奨します。
> > 古いバージョンのブラウザーでは、正しく動作しない可能性があります。

> Note

> > Microsoft EdgeはChromiumベースが対象です。
> > また、Internet Explorerモードは未サポートです。

> Note

> > AT-RADgateの設定画面は、お使いのブラウザーの言語設定に合わせて英語または日本語で表示されます。日本語以外の言語が設定されている場合は、すべて英語で表示されます。

## 設定画面へのログイン

AT-RADgateの設定画面にログインするには、次の手順に従ってください。

1. 次に示すいずれかの方法で、AT-RADgateの設定画面にログインします。

   > Note

   > > WebブラウザーとAT-RADgateとの間の通信は、HTTPSで行われます。

   - Webブラウザーを起動し、AT-RADgateに設定されたIPアドレスを入力する
     （ここでは 192.168.1.10 と仮定しています）

         https://192.168.1.10

   - Allied Telesis コンテナプラットフォームのダッシュボード画面で、「AT-RADgate-app」の「開く」ボタンをクリックする
   - Allied Telesis コンテナプラットフォームのAT-RADgate管理画面で、「開く」ボタンをクリックする
2. AT-RADgateログイン画面が表示されますので、「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。入力したパスワードは、「●」で表示されます。

   > Note

   > > 初期設定の「ユーザー名」は「manager」、「パスワード」は「friend」です。

   > Note

   > > セキュリティーの警告画面が表示された場合は、画面の指示に従ってサイトの閲覧を続行してください。なお、信頼できる認証局が発行したSSLサーバー証明書を取得している場合は、ログイン後、「システム管理 / ネットワーク設定」画面の「サーバー証明書」で、AT-RADgateにSSLサーバー証明書を登録することができます。

3. AT-RADgateのログインに成功すると、「ステータス確認」画面の「端末」タブが表示されます。

> Note

> > ・各画面で何も操作しない状態が10分続くと自動的にログアウトされ、設定画面に操作を加えようとすると「ユーザー名」と「パスワード」の再入力を促すダイアログが表示されます。
> > ・AT-RADgateログイン画面で「ログイン情報を保持」にチェックを入れると、ログインした状態を保持します。

## タイムゾーンの設定

AT-RADgateはAllied Telesis コンテナプラットフォームのシステム時刻を取得して使用しますが、タイムゾーン（時間帯）の設定を取得することはできません。そのため、例えば日本時間（JST：協定世界時（UTC）より9時間早い）で使用するには、次の手順で設定を変更してください。

> Note

> > タイムゾーンの設定を変更するとAT-RADgateが再起動します。

1. 「システム管理」メニュー、「時刻設定」サブメニューの順にクリックして、表示される「時刻設定」画面の「変更」ボタンをクリックします。
2. 「タイムゾーン」ダイアログが表示されますので、地域のドロップダウンリストから「Asia」を、タイムゾーンのドロップダウンリストから「Tokyo」を選択して、「保存」ボタンをクリックします。
3. 確認のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
4. AT-RADgateが再起動します。
5. 再度ログイン画面が表示されます。ログイン後、「システム管理 / 時刻設定」画面が表示されますので、「Asia/Tokyo」に変更されていることを確認します。

タイムゾーンの設定は以上です。