AT-Vista Manager: ユーザーガイド

### 4.5.4 ゲストノードの追加、削除、情報表示、検索

ここでは、AMFネットワークへのゲストノードの追加、削除、情報表示について説明します。

ゲストノードの追加
  1. AMFネットワークにゲストノードを追加するには、機器側でゲストノードの追加を行います。
     ゲストノードの追加方法は、該当機器のコマンドリファレンスを参照ください。
  2. 機器側での設定が完了したら、管理欄に表示されている「ポーリング」ボタンをクリックします。
  3. ポーリング中は、コンテンツ欄右下に「ポーリング中...」と表示されます。

     Note
     AVMのシステムは30分ごとにポーリングを行います。

ゲストノードの削除

  機器を取り除き、復旧する予定がない場合は以下の手順でゲストノードを削除します。

  1. メニューから「AMFネットワーク」を選択します。
  2. 削除するゲストノードがあるAMFネットワークパネル→AMFエリア→ゲストノードアイコンをクリックします。
  3. ゲストノード一覧がパネルで表示されます。削除するゲストノードにマウスオーバーし「詳細画面を見る」ボタンをクリックします。
  4. ゲストノード詳細画面が表示されます。
  5. コンテンツ欄右上の歯車アイコンにマウスオーバーし「削除」をクリックします。
  6. 「確認」ダイアログで「実行」ボタンをクリックします。
ゲストノード情報の表示
  1. メニューから「AMFネットワーク」を選択します。
  2. AMFネットワークパネル→AMFエリア→ゲストノードアイコンをクリックします。
  3. ゲストノード一覧がパネルで表示されます。ゲストノードにマウスオーバーし「詳細画面を見る」ボタンをクリックします。
  4. ゲストノード詳細画面が表示されます。
ゲストノードの検索
  1. メニューから「AMFネットワーク」を選択します。
  2. AMFネットワークパネル→AMFエリア→ゲストノードアイコンをクリックします。
  3. ゲストノード一覧がパネルで表示されます。
  4. コンテンツ欄右側に「ゲストノードを検索」欄が表示されます。
  5. 検索欄に検索したいキーワードを入力します。元のリストに戻る場合は空欄にします。

     Note
     大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

     Note
     複数の内容を含む項目の中の区切り文字（「ネットワーク：エリア」の「：」など）は検索対象になりません。ただし、文字列として使用している場合は検索できます。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F