AT-Vista Manager: ユーザーガイド

## 4.2 システムの初期化、バックアップ・リストア

システムの初期化

  システムの初期化は、データーベース、AVMのコンフィグレーション、フロアマップのマップ画像を出荷時状態に戻します。

  Note
  システムの初期化は、管理者アカウントのみ行えます。

  Note
  システムの初期化を行う場合は、初期化後にWebブラウザーのキャッシュも削除してください。Webブラウザーのキャッシュが残っているとキャッシュの情報を表示してしまい、新しい情報が表示されない場合があります。

  Note
  システムの初期化、システムデータのリストアを実行後、疎通が不可能な無線APの管理状態には前回取得された情報が表示されます。一度でも疎通が可能になった後は正しい管理状態が反映されます。

  1. 管理者アカウントでログインします。
  2. メニューから「システム設定」を選択します。
  3. 「初期化する」ボタンをクリックします。
  4. 「初期化」ダイアログが表示されます。ログイン時と同じパスワードを入力し「実行」ボタンをクリックします。
  5. 「確認」ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。
システムデータのバックアップ

  システムデータには、AT-Vista Manager のコンフィグレーションや AMFマスター、AMFコントローラーのデータ情報が含まれます。

  Note
  ノードのコンフィグレーション、リリース、ライセンスファイルは含まれません。

  Note
  以下の設定は環境に依存する設定のため、バックアップされる情報の中に含まれません。環境に合わせて手動にて設定をお願い致します。
  ・ サーバーPCのIP 　　・ サーバーPCのプロトコル(http/https) 　　・ サーバー証明書 　　・ AMFポーリングの間隔

  Note
  スケジュール登録で指定したAT-TQシリーズのファームウェアは、AVMのバックアップファイルに含まれません。 リストア後に再度ファームウェアを指定してください。

  Note
  バックアップはこまめに取得していただくことをお勧めします。

  1. Windows のアプリメニューから「AT-Vista Manager」→「バックアップ リストア」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
  2. 「AT-Vista Manager Backup Restore」ダイアログが表示されます。
  3. バックアップタブを選択し、ファイル保存先、パスワード（任意）、コメント（任意）を入力します。
  4. 「実行」ボタンをクリックします。
  5. 「バックアップ」の確認ダイアログが表示されるので「はい」をクリックします。
  6. バックアップが完了すると、バックアップ完了のダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。
     ファイル名は「vistamanager_all-X.X.X.X_BXX-YYYYMMDD-hhmmss.zip」です。
システムデータのリストア
  1. サーバーを停止するために、Windows のアプリメニューから「AT-Vista Manager」→「サーバー停止」をクリックしてください。
  2. Windows のアプリメニューから「AT-Vista Manager」→「バックアップ リストア」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
  3. 「リストア」タブを選択し、バックアップファイルとパスワードを入力します。
  4. 「実行」ボタンをクリックします。
  5. リストアが完了すると、リストア完了のダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F