AT-Vista Manager: ユーザーガイド

## 5.2 AMFネットワークをAT-Vista Managerに新規登録するには

1. 管理者アカウントでログインします。
2. メニュー欄の「AMFネットワーク」ボタンがハイライトされていない場合は、「AMFネットワーク」ボタンをクリックします。
3. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。

4. 「ネットワーク新規作成」ダイアログが表示されます。
   AMFコントローラー（いない場合はAMFマスター）のIPアドレス、入力したIPアドレスに対応する特権ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、「追加」ボタンをクリックします。

5. ポーリングが自動で始まります。コンテンツ欄右下の「ポーリング中」の表示が消えたらWebブラウザーの再読み込みを行います。
6. コンテンツエリアに作成したAMFネットワークパネルが表示されます。

7. AMFネットワークパネルをクリックするとエリアのトポロジーマップが表示されます。

8. トポロジーマップに表示されているエリアアイコンをクリックするとエリアに登録されているノードのトポロジーマップが表示されます。

9. ノードアイコンをクリックするとノードアイコンの回りに青い円が付き選択状態となります。
   または、コンテンツ欄右側のノード一覧からノードを選択します。

10. コンテンツ欄右上の「ノード詳細」ボタンをクリックすると詳細情報を確認できます。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F