AT-Vista Manager: ユーザーガイド

#### 3.1.2.7 管理グループ

無線APの管理を行うには管理グループを作成し無線APを割り当てる必要があります。一般アカウントに管理グループごとの閲覧権限を付与することにより、ユーザーが管理可能な無線APと共通設定を制御することが可能です。
デフォルトでは管理者アカウントのみが閲覧・編集可能な「Default Group」のみが登録されています。

Note
1つの管理グループでサポート可能な無線APの台数は350台までです。

表示1

項目名 | 説明
--- | ---
「新規作成」ボタン | 管理グループを作成するための「管理グループ作成」ダイアログが開きます。 管理グループの作成方法は、「管理グループの作成、編集、削除」をご覧ください。

表示2

項目名 | 説明
--- | ---
X グループ | 管理グループの総数が表示されます。
管理グループを検索 | 管理グループの検索を行えます。検索したいキーワードを入力します。 検索後、元のリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 Note 複数の内容を含む項目の中の区切り文字（「ネットワーク：エリア」の「：」など）は検索対象になりません。ただし、文字列として使用している場合は検索できます。

表示3

項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 | 管理グループ名が表示されます。
AP数 | 管理グループ内の無線AP数が表示されます。
共通設定数 | 管理グループに設定されている共通設定数が表示されます。
フロアマップ数 | 管理グループ内のフロアマップ数が表示されます。
作成日時 | 管理グループを作成した日時が表示されます。
編集（鉛筆アイコン） | 管理グループの編集を行えます。
削除（ゴミ箱アイコン） | 管理グループを削除します。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F