[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRIDGE FILTER

カテゴリー：ブリッジング / ブリッジフィルター

`SHOW BRIDGE FILTER[=1..99] [ENTRY=entry-id]`

entry-id: エントリー番号（1〜）

ブリッジフィルターの内容を表示する。

パラメーター

FILTER: ブリッジフィルター番号

ENTRY: フィルターエントリー番号

入力・出力・画面例

    Manager > show bridge filter

    Bridge filters
    ------------------------------------------------------------------------------
    Filter ............. 1
    Used by ports ...... 1
    Frames seen ........ 0
    Frames passed ...... 0
    Frames unmatched ... 0
    Frames dropped ..... 0

    Entry .............. 1
    Source address ....... = 00-00-f4-98-76-ff
    Dest address ......... Match any
    Protocol ............. Match any
    Size ................. Match any
    Multicast types ...... Match any
    Data offset .......... -
    Data pattern ......... Match any
    Output ports ......... None
    Matches .............. 0
    Entry .............. 2
    Source address ....... Match any
    Dest address ......... Match any
    Protocol ............. Match any
    Size ................. <= 100
    Multicast types ...... Match any
    Data offset .......... -
    Data pattern ......... Match any
    Output ports ......... None
    Matches .............. 0
    Entry .............. 3
    Source address ....... Match any
    Dest address ......... Match any
    Protocol ............. Match any
    Size ................. Match any
    Multicast types ...... Match any
    Data offset .......... -
    Data pattern ......... Match any
    Output ports ......... All
    Matches .............. 0
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Filter | ブリッジフィルター番号
Used by ports | 本フィルターが適用されているブリッジポートの一覧
Frames seen | フィルターが適用されたフレーム数
Frames passed | フィルターを通過したフレーム数
Frames unmatched | フィルターエントリーにマッチせず破棄されたフレーム数。Frames droppedにも含まれる
Frames dropped | フィルターにより破棄されたフレーム数
Source address | 送信元アドレス/マスクによるフィルタリング条件
Dest address | 宛先アドレス/マスクによるフィルタリング条件
Protocol | フレームタイプ、プロトコルタイプによるフィルタリング条件
Size | フレームサイズによるフィルタリング条件
Multicast types | マルチキャストフレームタイプによるフィルタリング条件
Data Offset | データ部分の比較開始オフセット
Data Pattern | データ部分の比較条件
Output ports | 出力先ポートの一覧
Matches | フィルターエントリーのマッチ回数

関連コマンド

ADD BRIDGE FILTER
DELETE BRIDGE FILTER
SET BRIDGE FILTER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H