[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE BGP IMPORT

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`DELETE BGP IMPORT={OSPF|RIP|STATIC|INTERFACE}`

BGP経路表へのインポート対象から、指定したソース（インターフェース経路、静的経路、RIP、OSPF）を削除する。

パラメーター

IMPORT: 経路情報のソース

関連コマンド

ADD BGP IMPORT
ADD IP ROUTEMAP
SET BGP IMPORT
SHOW BGP IMPORT

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H