[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE BGP DEBUG

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`DISABLE BGP DEBUG[={MSG|STATE|UPDATE|ALL}[,...]] [PEER=ipadd]`

ipadd: IPアドレス

BGP-4のデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。カンマ区切りで複数指定が可能。省略時はALL（すべて）の意味になる。

PEER: デバッグの対象となるBGPピアのIPアドレス。省略時はすべてのBGPピアが対象となる。

関連コマンド

ENABLE BGP DEBUG

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H